Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 2/2015

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA PCV**

**w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku**

**SPIS TREŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO

3. SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr 1 Okno PCV pojedyncze

Rys. nr 2 Okno PCV podwójne

**l. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej zewnętrznej w budynku

Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Lipowej 10 w Nasielsku.

Zakres zamówienia podstawowego obejmuje:

• Wymianę stolarki okiennej na okna z PCV wg wykazu w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

**Wymiana części okien w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej 10 w Nasielsku**

**OKNA ZAKWALIFIKOWANE DO WYMIANY W KOSZTORYSIE PODSTAWOWYM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wymiary okna (cm)** | **Typ okna** | **Ilość (szt.)** | **UWAGI** |
| 1 | 1183x2030 | pojedyncze | 7 | strona południowa – parter, strona zachodnia |
| 2 | 2365x2030 | podwójne | 8 | strona południowa – parter, strona zachodnia  |

**2. ZAKRES ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO**

Zakres zamówienia podstawowego obejmuje:

Wymianę istniejącej stolarki okiennej na okna z PCV w kolorze białym wraz z wymianą istniejących parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej na parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm.

Istniejącą stolarkę okienną należy zdemontować - wykuć z muru. Należy

również zdemontować parapety zewnętrzne ( obróbki blacharskie) z blachy

stalowej ocynkowanej.

Wymagania techniczne w stosunku do nowych okien zawarte są w niniejszym

Opisie.

Nowe okna z PCV wg załączonych rysunków i tabeli nr 1. Z uwagi na różnice w wymiarach istniejących otworów okiennych w świetle muru, dochodzące do 3 cm w przypadku szerokości otworów oraz do 2 cm w przypadku wysokości otworów okiennych - przed przystąpieniem do montażu nowych okien należy skuć istniejący tynk wewnętrzny na ościeżach otworów okiennych, w celu uzyskania projektowanych wymiarów nowych okien.

Opcjonalnie jako rozwiązanie równoważne należy dostosować wymiary

poszczególnych okien do istniejących otworów. Montaż okien z PVC należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót. Styki nowych parapetów zewnętrznych z

ościeżnicami okiennymi należy uszczelnić masą silikonową.

Gwarancja producenta na dostarczoną stolarkę PCV wraz z okuciami minimum

5 lat.

**2. RYSUNKI**



Rys. 1 Okno pojedyncze



Rys. 2 Okno podwójne

**UWAGI**

Wymiary poszczególnych okien należy bezwzględnie sprawdzić „z natury.”